|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pedalSHIELD UNO Bill of Materials. | | | | |
|  |  |  |  |  |
| Reference | Qty | Value | Description | Mouser Reference |
| Capacitors |  |  |  |  |
| C5,C2, C7, C8, C9 | 5 | 6.8n | Capacitor cerámica | SR211C682MARTR1 |
| C3, C6, C10 | 3 | 4.7u | Capactiro electrolítico | ECE-A1EKA4R7 |
| C1, C11 | 2 | 100n | Capacitor cerámica | SR211C104KARTR1 |
| C4 | 1 | 270p | Capacitor cerámica | D271K20Y5PH63L6R |
| Resistors | | | | |
| R12,R13, R10, R6, R4, R3 | 7 | 4.7K | Resistencia, 1%,1/4W | MFR-25FRF52-4K7 |
| R5, R7, R8, | 3 | 100K | Resistencia, 1%,1/4W | MFR-25FRF52-100K |
| R1, R2 | 2 | 1M | Resistencia, 1%,1/4W | MFR-25FRF52-1M |
| R11 | 1 | 1M2 | Resistencia, 1%,1/4W | MFR-25FRF52-1M2 |
| Others | | | | |
| RV1 | 1 | 500K | resistor trimmer | 3319W-1-504 |
| J1, J2 | 2 | 1/4 Jack audio | stereo 6.35mm jack | NMJ6HCD2 |
| U1 | 1 | TL972 pdip-8 | op-amp rail-to-rail | 595-TL972IP |